**Инструкционная карта практической работы по теме «Оклеивание сложных мест обоями» 8кл**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование операций** | **Характеристики приемов труда** | **Схемы приемов труда** |
| **Подготовка макета работе** | Замер размера макета | Picture background |
| **Раскрой обоев** | Перенос размеров на обои | Picture background |
| **ТБ** | До начала работы отключите электричество в помещении | Если вы работаете в здании, где много квартир или кабинетов. Поставьте у щитовой человека и вывесите табличку с предупреждением **НЕ ВКЮЧАТЬ** |
| **Оклеивание макета обоями** | Оклеивание макета обоями до места установки розетки (выключателя) | Picture background |
| **Перенос контура и размера розетки** | Карандашом на поверхности обоев делаем отметки расположения розетки или выключателя | Picture background  -4 |
| **Раскрой отверстия под розетку или выключатель** | С помощью канцелярского ножа или ножниц на обоях делается разрез крест на крест. Вырезать в обоях отверстия несколько меньше, чем сама коробка. | Picture background  Picture background |
| **Работа с розеткой, (выключателем)** | Возьмите отвертку и ослабьте шурупы на корпусе розетки или выключателя. | Picture background |
| **Работа с розеткой, (выключателем**) | Снимаем верхнюю часть розетки или выключателя | Picture background |
| **Работа с розеткой, (выключателем)** | Остатки обоев заводим под коробку. Следим, чтобы обои не касались электрических соединений. Излишки обрезаем ножницами |  |
| **Работа с розеткой, (выключателем)** | Ставим коробку, затягиваем шурупы | Picture background |
| **Работа с розеткой, (выключателем)** | Тщательно расправляем обои возле розетки или выключателя | Picture background |